**EC 140 B**

Характеристики EC 90 B, EC 140 B

Для потолочного монтажа.

Минимальная монтажная высота = 2,3 м (расстояние между нижней гранью крыльчатки и полом).

Без защитной сетки.

За счет циркуляции воздуха лучшее использование тепла зимой, приятное охлаждение летом. За счет этого в высоких залах увеличение температуры до 4 К в области пола.

Благодаря циркуляции воздуха равномерное распределение температуры.

Направление воздуха сверху вниз.

EC 90 B:

Исполнение со средней циркуляцией воздуха.

С 3-лопастной пластмассовой крыльчаткой.

EC 140 B:

Исполнение с большой циркуляцией воздуха.

С 3-лопастной алюминиевой крыльчаткой.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | EC 140 B |
| Максимальная циркуляция воздуха: | 18.000 m³/h |
| Скорость вращения: | 245 1/min |
| Диаметр крыльчатки: | 1.400 mm |
| Тип крыльчатки: | осевой |
| Регулируемая скорость вращения: |  ✔  |
| Возможность реверса: |  -  |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz |
| Потребляемая мощность: | 120 W |
| Iмакс: | 0,6 A |
| Степень защиты: | IP 20 |
| Место установки: | Потолок |
| Позиция: | вертикальный |
| Материал: | Алюминий |
| Цвет: | Алюминий без лакокрасочного покрытия |
| Вес: | 8,42 kg |
| Масса с упаковкой: | 9,97 kg |
| Поворотный: |  -  |
| Ширина: | 1.400 mm |
| Высота: | 1.400 mm |
| Глубина: | 420 mm |
| Ширина с упаковкой: | 745 mm |
| Высота с упаковкой: | 260 mm |
| Глубина с упаковкой: | 240 mm |
| Температура транспортирующих сред при номинальном потоке: | 60 °C |
| Температура транспортирующей среды при IMax: | 40 °C |
| Температура окружающей среды: | 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799881766 |
| Номер артикула: | 0088.0176 |

Изготовитель: MAICO

EC 140 B