**Тепловентилятор PDH 5**

Особенности

Для просушки сырых или влажных помещений.

Для кратковременного или постоянного отопления или вентиляции в помещениях.

Прочный корпус из оцинкованной листовой стали, с полимерным покрытием, устойчив к коррозии.

Ручка для переноски в виде трубчатого штатива с большим дорожным просветом.

Нагревательные элементы из нержавеющей стали, не накаляются. С тепловой защитой от перегрузки, простое приведение в исходное состояние.

Продукты, сходящие с производства: Заменяются серией PHE, PHD.

Управление

Вентилятор и отопление с 4-ступенчатым переключением.

Ступень 1: Вентилятор 100%, отопление ВЫКЛ.

Ступень 2: Вентилятор 50%, отопление 50%.

Ступень 3: Вентилятор 100%, отопление 50%.

Ступень 4: Вентилятор 100%, отопление 100%.

Термостат отопления с плавной установкой температуры от 4 °C до 40 °C.

Выключатель с таймером: Время включения устанавливается в пределах суток.

Дифференциал включения ок. 2 К.

Двигатель

Надежный двигатель с подшипниками, не требует обслуживания.

Термическая защита от перегрузки серийно. При перегреве отключает двигатель, а после охлаждения вновь самостоятельно включает.

Электрическое присоединение

Присоединительный провод длиной ок. 2 м.

Штекерный разъём, см. технические характеристики.

Указания по безопасности

Тепловентилятор не накрывать, опасность пожара при подъеме температуры.

Соблюдайте безопасное расстояние до предметов (не менее 50 см).

Соблюдайте инструкцию по монтажу и эксплуатации.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | PDH 5 |
| Объёмный расход: | 300 m³/h / 480 m³/h |
| Вид напряжения: | Трёхфазный ток |
| Напряжение питания: | 400 V |
| Потребляемая мощность: | 5.000 W |
| Iмакс: | 6,2 A / 7,3 A |
| Степень защиты: | IP X4 |
| Штекерный электрический разъём: | CEE, 16A |
| Позиция: | горизонтальный |
| Материал корпуса: | Листовая сталь, с порошковым покрытием |
| Вес: | 7,9 |
| Температура окружающей среды: | 40 °C |
| Теплопроизводительность: | 2.500 W / 5.000 W |
| Уровень звукового давления: | 38 dB(A) |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799820819 |
| Номер артикула: | 0082.0081 |

Изготовитель: MAICO

PDH 5 Тепловентилятор