**Вертикальное колено трубы FFS-BV**

Отвод канала, 90°, из пластмассы.

Высокое исполнение.

С возможностью подключения к гибкой плоской трубе.

Oбъем поставки:

1 отвод канала

2 отдельных адаптера для креплений труб (FFS-RA)

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | FFS-BV |
| Объемный расход: | 15 m³/h / 30 m³/h / 45 m³/h bei 1,1 Pa / 4,4 Pa, 10,0 Pa |
| Вес: | 0,2 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,21 kg |
| Ширина: | 207 mm |
| Высота: | 98 mm |
| Глубина: | 98 mm |
| Ширина с упаковкой: | 250 mm |
| Высота с упаковкой: | 105 mm |
| Глубина с упаковкой: | 160 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799558774 |
| Номер артикула: | 0055.0877 |

Изготовитель: MAICO

FFS-BV Вертикальное колено трубы