**DZQ 20/2 A**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DZQ 20/2 A |
| Объёмный расход: | 1.150 m³/h |
| Скорость вращения: | 2.850 1/min |
| Регулируемая скорость вращения: |  -  |
| Возможность реверса: |  -  |
| Потребляемая мощность: | 120 W |
| Iмакс: | 0,22 A |
| Степень защиты: | IP 55 |
| Переключение числа полюсов: |  -  |
| Вес: | 4,5 |
| Температура транспортирующей среды при IMax: | 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Номер артикула: | 0083.0416 |

Изготовитель: MAICO

DZQ 20/2 A