**Цокольный шумоглушитель SD 63**

Шумоглушитель для снижения уровня шума крышного вентилятора на всасывающей стороне.

Со звукоизолированными кулисами из износостойкого и не горючего материала.

Рекомендуемые принадлежности: Промежуточный штуцер SZ для присоединения трубопровода.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | SD 63 |
| Макс. скорость потока: | 20 m/s |
| Материал корпуса: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 96 |
| Подходит для номинального диаметра: | 630 mm |
| Примеряющее глушение при 125 Гц: | 2 dB |
| Примеряющее глушение при 250 Гц: | 6 dB |
| Примеряющее глушение при 500 Гц: | 9 dB |
| Примеряющее глушение при 1 кГц: | 17 dB |
| Примеряющее глушение при 2 кГц: | 17 dB |
| Примеряющее глушение при 4 кГц: | 13 dB |
| Примеряющее глушение при 8 кГц: | 8 dB |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| GTIN (EAN): | 4012799923466 |
| Номер артикула: | 0092.0346ALT |

Изготовитель: MAICO

SD 63 Цокольный шумоглушитель