**Комбинированный датчик WS 75 VOC**

Комбинированный датчик включает в себя три датчика: температуры, влажности и VOC.

Вентиляционный прибор регулируется в соответствии с измеренными значениями влажности и существующих летучих органических соединений.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WS 75 VOC |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | зеленый |
| Вес: | 0,01 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,02 kg |
| Ширина: | 63 mm |
| Высота: | 25 mm |
| Глубина: | 16 mm |
| Ширина с упаковкой: | 90 mm |
| Высота с упаковкой: | 85 mm |
| Глубина с упаковкой: | 45 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799992493 |
| Номер артикула: | 0157.1591 |

Изготовитель: MAICO

WS 75 VOC Комбинированный датчик