**Шумоглушащий вентиляционный бокс ESR 40/1**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ESR 40/1 |
| Объёмный расход: | 2.500 m³/h |
| Скорость вращения: | 1.200 1/min |
| Регулируемая скорость вращения: |  -  |
| Номинальная мощность: | 585 W |
| Iном: | 3 A |
| Iмакс: | 3 A |
| Степень защиты: | IP X4 |
| Тепловой класс: | F |
| Вес: | 40,14 |
| Масса с упаковкой: | 43,12 kg |
| Номинальный диаметр: | 400 mm |
| Ширина с упаковкой: | 785 mm |
| Высота с упаковкой: | 500 mm |
| Глубина с упаковкой: | 615 mm |
| Температура транспортирующей среды при IMax: | 50 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802877 |
| Номер артикула: | 0080.0287 |

Изготовитель: MAICO

ESR 40/1 Шумоглушащий вентиляционный бокс