**Корпус для скрытого монтажа ER GH**

Отличительные свойства

Выбросной патрубок можно переместить из «бокового» положения в «заднее» без инструментов.

Боковые монтажные пазы для монтажа с помощью монтажных уголков или при установке в предварительных стенах.

Автоматический пластмассовый выбросной патрубок, который также выполняет функцию блокирования холодного дыма.

Для применения в соответствии с DIN 18017-3.

Вытяжная вентиляция одного помещения

Устанавливается в ванных, туалетах и кухнях.

Возможна установка внутри или снаружи шахты в стене или потолке.

Незначительная монтажная глубина корпуса для скрытого монтажа и крышки.

Легкий монтаж благодаря шести боковым монтажным пазам.

Круглая рама обеспечивает дополнительные возможности крепления.

Универсальный кабельный ввод позволяет выполнить электрическое присоединение сбоку или сзади.

Простой электрический монтаж на практичной контактной клемме.

Крышка защиты от штукатурки обеспечивает защиту корпуса на этапе монтажа.

Переналаживаемый без инструментов пластмассовый выбросной патрубок с пластмассовым автоматическим обратным клапаном для направления выпуска сбоку (сверху, слева, справа) и сзади.

Диаметр присоединения DN 75/80.

Перфорированные места для двухкомнатного присоединения или соединительных патрубков для туалета входят в стандартную комплектацию корпуса ER GH.

Со свидетельствами о разрешениях можно ознакомиться по запросу или на нашем веб-сайте www.maico-ventilatoren.com.

Пластмассовые трубы обычно являются легковоспламеняющимися согласно стандарту DIN 4102-1, класс B 2 (согласно стандарту EN 13501-1).

Опциональные принадлежности

Отсасывающий патрубок ER-AS для вытяжной вентиляции туалета

Двухкомнатное присоединение ER-ZR

Набор для монтажа ER-MS

Монтажный держатель ER-UPM

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ER GH |
| Исполнение: | Пластмассовый выбросной патрубок с возможностью переналадки на боку / сзади с автоматическим пластмассовым обратным клапаном, без противопожарного корпуса, возможно двухкомнатное присоединение справа / слева / снизу |
| Направление воздуха: | Вытяжная вентиляция |
| Место установки: | Стена / Потолок |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Материал корпуса: | Пластмасса |
| Цвет: | черный |
| Вес: | 0,59 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,89 kg |
| Противопожарная защита: | нет |
| Направление выпуска: | на боку / сзади |
| Диаметр присоединений: | 75 mm / 80 mm |
| Ширина: | 250 mm |
| Высота: | 250 mm |
| Глубина: | 110 mm |
| Ширина с упаковкой: | 350 mm |
| Высота с упаковкой: | 290 mm |
| Глубина с упаковкой: | 130 mm |
| Номер допуска: | Z-51.1-478 |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799843504 |
| Номер артикула: | 0084.0350 |

Изготовитель: MAICO

ER GH Корпус для скрытого монтажа