**Противопожарная изоляция BI 100**

Необходима комбинация с противопожарной системой aeroduct.

Оболочка из минеральной ваты, покрытой особо прочной алюминиевой пленкой, усиленной сеткой.

По DIN 4102 класс А2 не горючий материал.

Не содержит канцерогенных веществ согласно директиве Европейского союза 97/69/EС и правилам содержания вредных веществ, часть 5, № 7.1(1).

Надежная обработка из-за высокой биологической растворимости.

Гидрофобная, водoпоглощение < 10 объемных процентов.

Поставляются только целые упаковочные комплекты.

Необходимые принадлежности для противопожарного компенсатора BA.

Указания по монтажу

На каждом этаже нижний метр главного стояка следует покрыть противопожарной изоляцией. Тогда в случае пожара предотвращается воспламенение отопительных и санитарных трубопроводов. Перегородка не нужна.

При прокладке отопительных и санитарных трубопроводов через потолочные перекрытия соблюдать требования строительного допуска.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | BI 100 |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Материал: | Минеральная вата |
| Вес: | 2,47 kg |
| Масса с упаковкой: | 7,92 kg |
| Противопожарная защита: | да |
| Подходит для номинального диаметра: | 100 mm |
| Длина: | 1 m |
| Ширина: | 1.000 mm |
| Высота: | 190 mm |
| Глубина: | 190 mm |
| Ширина с упаковкой: | 1.010 mm |
| Высота с упаковкой: | 445 mm |
| Глубина с упаковкой: | 445 mm |
| Толщина оболочки воздуховода: | 40 mm |
| Упаковочный комплект: | 3 штуки на 1 м |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799923954 |
| Номер артикула: | 0092.0395 |

Изготовитель: MAICO

BI 100 Противопожарная изоляция