**Вентилятор для небольших помещений ECA 100 KVZ**

Исполнение с таймером замедления

С электрически управляемой внутренней заслонкой.

Замедление включения ок. 50 секунд.

Время выбега ок. 6 минут.

Нерегулируемая скорость вращения.

Характеристики

Высокий объемный расход, несмотря на компактный монтажный размер.

Сочетает большой объемный расход с большим напором.

Термическая защита от перегрузки.

Корпус из ударопрочной пластмассы.

Класс защиты II.

С сертификатом VDE GS.

С защитными уплотнениями, предохраняющими от проникновения конденсата при потолочном монтаже.

Регулирование скорости вращения опционально для вентиляторов ЕСА стандартного исполнения.

Двигатель

Надежный двигатель с подшипниками, не требует обслуживания.

Предназначен для непрерывного режима работы.

Инструкции по монтажу

Простой и быстрый демонтаж крышки.

Быстрое крепление вентилятора в трубе с помощью 2 пружинных зажимов.

Электрическое подключение

Электрическое присоединение на выбор настенным или скрытым монтажом.

Указания по безопасности

ECA 100 может применяться на защитном участке 1 согласно DIN VDE 0100-701.

Подробно см. в указаниях по проектированию.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ECA 100 KVZ |
| Исполнение: | Таймер с замедлением |
| Объёмный расход: | 95 m³/h |
| Скорость вращения: | 2.650 1/min |
| Регулируемая скорость вращения: |  -  |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz / 60 Hz |
| Потребляемая мощность: | 13 W |
| Iмакс: | 0,1 A |
| Степень защиты: | IP 34 |
| Подключение к сети: | 5 x 1,5 мм<sup>2</sup> |
| Место установки: | Стена |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Позиция: | произвольно |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес: | 0,763 |
| Масса с упаковкой: | 0,75 kg |
| Вид заслонки: | электрический |
| Номинальный диаметр: | 100 mm |
| Ширина с упаковкой: | 155 mm |
| Высота с упаковкой: | 120 mm |
| Глубина с упаковкой: | 155 mm |
| Уровень звукового давления: | 31 dB(A) Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799840046 |
| Номер артикула: | 0084.0004 |

Изготовитель: MAICO

ECA 100 KVZ Вентилятор для небольших помещений