**Эластичный соединительный штуцер ELI 100 Ex**

Воздействует как виброизолятор вдоль канальной системы.

Прочное и гибкое тканевое уплотнение.

Эпоксидное покрытие для защиты от атмосферных воздействий.

Подходит для рабочих температур от -30 °C до +80 °C.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ELI 100 Ex |
| Материал: | Стальной лист с эпоксидным покрытием |
| Цвет: | серого цвета |
| Вес: | 26 kg |
| Масса с упаковкой: | 26 kg |
| Ширина: | 1.130 mm |
| Высота: | 1.010 mm |
| Глубина: | 203 mm |
| Ширина с упаковкой: | 1.130 mm |
| Высота с упаковкой: | 1.010 mm |
| Глубина с упаковкой: | 203 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799735823 |
| Номер артикула: | 0073.0582 |

Изготовитель: MAICO

ELI 100 Ex Эластичный соединительный штуцер