**Калорифер предварительного нагрева WS-VH 300**

Электрокалорифер предварительного нагрева PTC для непрерывной эксплуатации приборов централизованной вентиляции WS 300 Flat при очень низкой температуре наружного воздуха.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WS-VH 300 |
| Напряжение питания: | 230 V пер. тока |
| Сетевая частота: | 50 Hz |
| Степень защиты: | IP 00 |
| Вес: | 1,02 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,1 kg |
| Ширина: | 318 mm |
| Высота: | 220 mm |
| Глубина: | 51 mm |
| Ширина с упаковкой: | 322 mm |
| Высота с упаковкой: | 230 mm |
| Глубина с упаковкой: | 60 mm |
| Теплопроизводительность: | 1.000 W |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Подходит для продуктов: | WS 300 Flat R, L, BR, BL |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799992202 |
| Номер артикула: | 0093.1322 |

Изготовитель: MAICO

WS-VH 300 Калорифер предварительного нагрева