**Шумоглушащий вентиляционный бокс ESR 31/1**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ESR 31/1 |
| Объёмный расход: | 2.000 m³/h |
| Скорость вращения: | 1.940 1/min |
| Регулируемая скорость вращения: |  -  |
| Номинальная мощность: | 500 W |
| Iном: | 1,45 A |
| Iмакс: | 2,2 A |
| Степень защиты: | IP X4 |
| Тепловой класс: | F |
| Вес: | 26,7 |
| Номинальный диаметр: | 315 mm |
| Температура транспортирующих сред при номинальном потоке: | 55 °C |
| Температура транспортирующей среды при IMax: | 55 °C Необходимая ∆ P<sub>st</sub> min = 100 Pa |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802853 |
| Номер артикула: | 0080.0285 |

Изготовитель: MAICO

ESR 31/1 Шумоглушащий вентиляционный бокс