**Distanční rám ECA-DR**

Distanční rám pro napojení ventilátorů pro malé místnosti skupiny ECA 100 ipro.

Použití rámu umožňuje u přístrojů ECA 100 ipro... přivedení kabelu na povrchu omítky.

Při použití ECA-DR lze montovat malé ventilátory bez přesahu také na úhlové tvarovky pro ploché kanály.

Neinstalovat na okna nebo zdvojená skla.

Obsah dodávky: Distanční držák se 3 distančními rámy, 4 vruty do dřeva 100 mm, 4 hmoždiny, 3 šrouby pro uchycení ventilátoru a návod k použití.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ECA-DR |
| Umístění: | Stěna / Strop |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 0,34 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,53 kg |
| Šířka: | 153 mm |
| Výška: | 153 mm |
| Hloubka: | 75 mm |
| Šířka s obalem: | 158 mm |
| Výška s obalem: | 158 mm |
| Hloubka s obalem: | 122 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799925507 |
| Typové číslo: | 0092.0550 |

Výrobce: MAICO

ECA-DR Distanční rám