**Radiální střešní ventilátor DRD 63/6**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DRD 63/6 |
| Průtok: | 18.500 m³/h |
| Počet otáček: | 930 1/min |
| Jmenovitý výkon: | 4.200 W |
| IJmen: | 8,2 A |
| IMax: | 10 A |
| Přepínatelné póly (2 otáčky): | - |
| Umístění: | Střecha |
| Montážní poloha: | svisle |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 242 |
| Teplota média při jmenovitém proudu: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799871187 |
| Typové číslo: | 0087.0118 |

Výrobce: MAICO

DRD 63/6 Radiální střešní ventilátor