**Axiální střešní ventilátor DZD 60/84 A**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DZD 60/84 A |
| Průtok: | 5.250 m³/h / 11.000 m³/h |
| Počet otáček: | 715 1/min / 1.425 1/min |
| Příkon: | 320 W / 1.600 W |
| IMax: | 1,1 A / 3,4 A |
| Druh krytí: | IP 55 |
| Přepínatelné póly (2 otáčky): |  ✔  |
| Umístění: | Střecha |
| Montážní poloha: | svisle |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 54,5 |
| Balení: | 1 kus |
| Typové číslo: | 0087.0453 |

Výrobce: MAICO

DZD 60/84 A Axiální střešní ventilátor