**3-stupňový přepínač DS 3 EC**

Otočný přepínač pro řízení 3-stupňových diagonálních ventilátorů HDR... EC.

Pouzdro na povrch zapouzdřeno podle ISO.

S nulovou polohou.

4 spínací kontakty, 2-pólový.

Madlo černé / přední štít stříbrný, popis "0-1-2-3".

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DS 3 EC |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Max. zatížení: | 20 A |
| Druh krytí: | IP 65 |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Barva: | šedá |
| Hmotnost: | 0,24 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,29 kg |
| Šířka: | 91 mm |
| Výška: | 91 mm |
| Hloubka: | 73 mm |
| Šířka s obalem: | 97 mm |
| Výška s obalem: | 118 mm |
| Hloubka s obalem: | 97 mm |
| Způsob ovládání: | Otočný knoflík |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799571872 |
| Typové číslo: | 0157.0187 |

Výrobce: MAICO

DS 3 EC 3-stupňový přepínač