**Násuvné spojky pro trubky SVR 160**

Nástrčné spojky pro stáčené trubky, včetně těsnění.

Např. pro připojení centrálních ventilačních přístrojů WS 300 Flat, WR 310 / WR 410, WS 320 a WS 470 na stáčené trubky.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | SVR 160 |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Materiál: | Ocelový plech |
| Hmotnost: | 0,21 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,21 kg |
| Jmenovitá světlost: | 160 mm |
| Šířka: | 160 mm |
| Výška: | 160 mm |
| Hloubka: | 160 mm |
| Šířka s obalem: | 160 mm |
| Výška s obalem: | 160 mm |
| Hloubka s obalem: | 160 mm |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799551850 |
| Typové číslo: | 0055.0185 |

Výrobce: MAICO

SVR 160 Násuvné spojky pro trubky