**Spínací hodiny ZS 3**

Spínací hodiny pro automatické časově závislé spínání ventilátorů.

Digitální spínací hodiny - denní programování spínání.

Lze naprogramovat 20 sepnutí a vypnutí.

S automatickým přepnutím mezi letním a zimním časem.

Nejkratší nastavitelný čas 1 min.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ZS 3 |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz / 60 Hz |
| Max. zatížení: | 2 A |
| Druh krytí: | IP 40 |
| Hmotnost: | 0,1 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,2 kg |
| Šířka: | 120 mm |
| Výška: | 60 mm |
| Hloubka: | 35 mm |
| Šířka s obalem: | 130 mm |
| Výška s obalem: | 40 mm |
| Hloubka s obalem: | 65 mm |
| Dálkové ovládání: | - |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799577904 |
| Typové číslo: | 0157.0790 |

Výrobce: MAICO

ZS 3 Spínací hodiny