**Asymetrický přechodový kus s těsněním USA 200-150**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | USA 200-150 |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799555131 |
| Typové číslo: | 0055.0513 |

Výrobce: MAICO

USA 200-150 Asymetrický přechodový kus s těsněním