**Pouzdro GH AP ER 60/100/Centro**

Pouzdro s krytem, filtrem a časovou páskou jako náhradní díl pro různé nástěnné ventilátory skupin ER-AP, ER-APB a nástěnné ventilační prvky skupiny Centro-APB.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | GH AP ER 60/100/Centro |
| Materiál pouzdra: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 0,55 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,76 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Šířka: | 230 mm |
| Výška: | 140 mm |
| Hloubka: | 230 mm |
| Šířka s obalem: | 270 mm |
| Výška s obalem: | 155 mm |
| Hloubka s obalem: | 280 mm |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799100119 |
| Typové číslo: | E059.1036.9001 |

Výrobce: MAICO

GH AP ER 60/100/Centro Pouzdro