**Trubka střešního prostupu PP 45 DFHL**

Trubka střešního prostupu pro instalaci do tepelně izolovaného kanálu střešního prostupu PP 45 DFK se sklonem 1-2 %.

Nutné příslušenství pro finální sady PP 45 K, PP 45 O, PP 45 RC, PPB 30 K a PPB 30 O, při montáži do šikmé střechy

Obsah dodávky: 1 x trubka pro hrubou stavbu, 1 x montážní materiál.

Sada střešního prostupu se skládá z 1-2 kanálů střešního prostupu, z jedné krátké nebo dlouhé trubky, z jednoho krycího rámu a jedné střešní tašky. Délky kanálů a trubek střešního prostupu naleznete v instalačních pokynech.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | PP 45 DFHL |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | šedá |
| Hmotnost: | 5,19 kg |
| Hmotnost s obalem: | 5,49 kg |
| Připojovací průměr: | 160 mm |
| Délka: | 2.240 mm |
| Šířka: | 160 mm |
| Výška: | 160 mm |
| Hloubka: | 2.240 mm |
| Šířka s obalem: | 165 mm |
| Výška s obalem: | 165 mm |
| Hloubka s obalem: | 2.250 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799598695 |
| Typové číslo: | 0059.0869 |

Výrobce: MAICO

PP 45 DFHL Trubka střešního prostupu