**Montážní držák UPM 60/100**

Montážní držák pro instalaci zapuštěných pouzder ER-GH a ER-UP ... na stěny, stropy nebo do šachet.

S oválnými otvory pro přesné polohování pouzdra ventilátoru.

Obsah dodávky:

2 úhelníky z plechu

4 montážní šrouby.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | UPM 60/100 |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 0,46 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,5 kg |
| Šířka: | 40 mm |
| Výška: | 350 mm |
| Hloubka: | 50 mm |
| Šířka s obalem: | 40 mm |
| Výška s obalem: | 350 mm |
| Hloubka s obalem: | 50 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799180104 |
| Typové číslo: | 0018.0010 |

Výrobce: MAICO

UPM 60/100 Montážní držák