**Dálkové ovládání FE 7**

Dálkové ovládání pro tepelné čerpadlo AWP... .

Pro nastavení požadované teploty prostoru směšovacího okruhu o +/-5 °C a druh provozu tepelného čerpadla.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | FE 7 |
| Hmotnost s obalem: | 0 kg |
| Šířka s obalem: | 90 mm |
| Výška s obalem: | 37 mm |
| Hloubka s obalem: | 90 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799955252 |
| Typové číslo: | 0095.0525 |

Výrobce: MAICO

FE 7 Dálkové ovládání