**DZQ 35/42 A**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DZQ 35/42 A |
| Průtok: | 2.800 m³/h / 6.000 m³/h |
| Počet otáček: | 1.425 1/min / 2.850 1/min |
| Lze regulovat: |  -  |
| Možnost reverzace: |  -  |
| Příkon: | 180 W / 950 W |
| IMax: | 0,47 A / 1,6 A |
| Přepínatelné póly (2 otáčky): |  -  |
| Hmotnost: | 15,5 |
| Teplota média při IMax: | 80 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Typové číslo: | 0083.0452 |

Výrobce: MAICO

DZQ 35/42 A