**Upevňovací patka FU 20**

Upevňovací patky pro montáž ventilátorů EZL/DZL a EZR/DZR na stěny, stropy nebo konzole.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | FU 20 |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 0,47 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,97 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 200 mm |
| Šířka: | 243 mm |
| Výška: | 103 mm |
| Hloubka: | 40 mm |
| Šířka s obalem: | 250 mm |
| Výška s obalem: | 105 mm |
| Hloubka s obalem: | 45 mm |
| Balení: | 2 kusy |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799360698 |
| Typové číslo: | 0036.0069 |

Výrobce: MAICO

FU 20 Upevňovací patka