**Náhradní filtr SF 120**

Náhradní filtr pro mřížku SG 120.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | SF 120 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,01 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,02 kg |
| Druh filtru: | Prachový filtr |
| Třída filtru: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Vhodné pro jm. světlost: | 120 mm |
| Šířka: | 140 mm |
| Výška: | 140 mm |
| Hloubka: | 7 mm |
| Šířka s obalem: | 250 mm |
| Výška s obalem: | 170 mm |
| Hloubka s obalem: | 35 mm |
| Balení: | 5 kusů |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799939252 |
| Typové číslo: | 0093.0925 |

Výrobce: MAICO

SF 120 Náhradní filtr