**Nástrčné spojky pro tvarovky SVF 125**

Násuvná spojka pro tvarovku.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | SVF 125 |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Materiál: | Ocelový plech |
| Jmenovitá světlost: | 125 mm |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799550518 |
| Typové číslo: | 0055.0051 |

Výrobce: MAICO

SVF 125 Nástrčné spojky pro tvarovky