**Distributeur d'insonorisation SDV 125/6-75**

Diffuseur d'air avec insonorisation intégrée.

Module de réduction du bruit des flux d'air entrant ou sortant des appareils VMC MAICO.

1 raccord tubulaire du côté de l'appareil (Ø 125 mm) et 6 raccords du côté de la pièce (Ø 75 mm).

Compatible avec MAICOFlex et MAICOAir.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | SDV 125/6-75 |
| Lieu de montage: | Plafond / Mur / Mansarde |
| Matériau: | Tôle |
| Couleur: | argent |
| Poids: | 7,6 kg |
| Poids avec emballage: | 9,8 kg |
| Nombre de pièces de raccordement: | 6 |
| Largeur nominale: | 125 mm |
| Convient pour une largeur nominale de: | 75 mm |
| Largeur: | 298 mm |
| Hauteur: | 215 mm |
| Profondeur: | 800 mm |
| Largeur avec emballage: | 360 mm |
| Hauteur avec emballage: | 270 mm |
| Profondeur avec emballage: | 890 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799926092 |
| Référence: | 0092.0609 |

Fabricant : MAICO

SDV 125/6-75 Distributeur d'insonorisation