**Grille de protection de soufflage SGAI GR 20**

Grille de protection rectangulaire.

Convient à la série GRM HD Ex.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | SGAI GR 20 |
| Matériau: | Tôle d’acier |
| Couleur: | argent |
| Poids: | 0,7 kg |
| Poids avec emballage: | 0,7 kg |
| Largeur: | 195 mm |
| Hauteur: | 260 mm |
| Profondeur: | 2 mm |
| Largeur avec emballage: | 195 mm |
| Hauteur avec emballage: | 260 mm |
| Profondeur avec emballage: | 2 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799734253 |
| Référence: | 0073.0425 |

Fabricant : MAICO

SGAI GR 20 Grille de protection de soufflage