**Grille de protection contre les contacts SGCI 125**

Grille de protection en version conique.

Pour les ventilateurs avec un boîtier court.

La grille de protection empêche tout contact accidentel avec les parties mobiles du ventilateur.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | SGCI 125 |
| Matériau: | Tôle d’acier |
| Couleur: | argent |
| Poids: | 11 kg |
| Poids avec emballage: | 11 kg |
| Largeur: | 307 mm |
| Hauteur: | 1.265 mm |
| Profondeur: | 307 mm |
| Largeur avec emballage: | 307 mm |
| Hauteur avec emballage: | 1.265 mm |
| Profondeur avec emballage: | 307 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732150 |
| Référence: | 0073.0215 |

Fabricant : MAICO

SGCI 125 Grille de protection contre les contacts