**Barre de fixation Barre 0,5 m**

Barres plus longues pour ventilateurs de plafond à la place des barres de série (longueur 0,25 m).

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | Barre 0,5 m |
| Matériau: | Tôle d’acier, vernie au four |
| Poids: | 0,6 kg |
| Poids avec emballage: | 0,65 kg |
| Largeur: | 485 mm |
| Hauteur: | 50 mm |
| Profondeur: | 20 mm |
| Largeur avec emballage: | 510 mm |
| Hauteur avec emballage: | 60 mm |
| Profondeur avec emballage: | 30 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Adapté aux produits: | EC 90 B, EC 140 B |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931836 |
| Référence: | 0093.0183 |

Fabricant : MAICO

Barre 0,5 m Barre de fixation