**Filtre à air, rechange WSG 300**

Filtres à air de rechange pour appareils de ventilation centralisés WS 300 Flat....

Constitué de filtres ondulés de qualité supérieure pour une durée d'utilisation prolongée.

Aucun cadre supplémentaire nécessaire.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WSG 300 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 0,29 kg |
| Poids avec emballage: | 0,31 kg |
| Type de filtre: | Filtre à poussière |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Largeur: | 320 mm |
| Hauteur: | 245 mm |
| Profondeur: | 100 mm |
| Largeur avec emballage: | 335 mm |
| Hauteur avec emballage: | 270 mm |
| Profondeur avec emballage: | 110 mm |
| Unité de conditionnement: | 2 pièces |
| Adapté aux produits: | WS 300 Flat |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992226 |
| Référence: | 0093.1325 |

Fabricant : MAICO

WSG 300 Filtre à air, rechange