**Réglette de bornier KL ER**

Réglette de bornier 4 pôles comme pièce de rechange pour divers boîtiers encastrés des groupes ER UP, ER GH et ventilateurs pour montage apparent du groupe ER-AP, ER-APB.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | KL ER |
| Boîtier matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | vert |
| Poids: | 0,01 kg |
| Poids avec emballage: | 0,08 kg |
| Largeur: | 13 mm |
| Hauteur: | 12 mm |
| Profondeur: | 20 mm |
| Largeur avec emballage: | 180 mm |
| Hauteur avec emballage: | 17 mm |
| Profondeur avec emballage: | 250 mm |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799100157 |
| Référence: | E157.0326.0000 |

Fabricant : MAICO

KL ER Réglette de bornier