**Unutarnja rešetka, prilagodljiva AZE 100 P**

Higijenska rešetka za usis i odsis zraka.

Drugo rješenje za disk-ventil.

Minimalni pad tlaka.

Skriveni filtar održava cijev čistom.

AZE 100 P: perivo.

Regulacija struje zraka bez stupnjeva unutrašnjim diskom ventila.

Brzo, jednostavno i precizno namještanje.

Postavka se može fiksirati.

Zahtjevni dizajn za stambeno područje.

Poklopac se može ukloniti bez alata za čišćenje.

Brtvena vrpca uključena u isporuku.

Pribor AZE 100: Zamjenski zračni filtar ZRF.

Pribor AZE 100 P: Zamjenski zračni filtar AZP.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | AZE 100 P |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Ugradnja: | iznutra |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 0,2 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,166 kg |
| Razred filtra: | PPI 20 |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 100 mm |
| Širina: | 150 mm |
| Visina: | 150 mm |
| Dubina: | 51,5 mm |
| Širina s pakovanjem: | 150 mm |
| Visina s pakovanjem: | 50 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 150 mm |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599623 |
| Broj artikla: | 0059.0962 |

Proizvođač: MAICO

AZE 100 P Unutarnja rešetka, prilagodljiva