**Pribor za spojne prozore ZD 26**

Ugradbeni okvir za montažu prozorskih ventilatora u spojne prozore.

Moguće otvaranje i čišćenje dvostrukih prozora.

Vanjski razmak staklene ploče od 20 mm do 40 mm.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ZD 26 |
| Mjesto ugradnje: | Staklena stijena |
| Materijal: | Metal |
| Težina: | 0,62 |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 260 mm |
| Širina s pakovanjem: | 375 mm |
| Visina s pakovanjem: | 53 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 330 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799939153 |
| Broj artikla: | 0093.0915 |

Proizvođač: MAICO

ZD 26 Pribor za spojne prozore