**Element ventilatora VE ER-APB 60**

Element ventilatora kao rezervni dio za nadžbukni ventilator, protupožarna zaštita ER-APB 60.

Standardni model.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | VE ER-APB 60 |
| Model: | Standardni model |
| Volumen zraka: | 61 m³/h |
| Brzina: | 1.250 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: | - |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Nominalna snaga: | 21 W |
| IMaks.: | 0,17 A |
| Vrsta zaštite: | IP X5 |
| Boja: | bijela |
| Težina: | 1 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,33 kg |
| Širina: | 215 mm |
| Visina: | 110 mm |
| Dubina: | 215 mm |
| Širina s pakovanjem: | 270 mm |
| Visina s pakovanjem: | 155 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 280 mm |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799100966 |
| Broj artikla: | E084.0156.0000 |

Proizvođač: MAICO

VE ER-APB 60 Element ventilatora