**Tajmer ZS 3**

Tajmer za automatsko, vremensko upravljanje ventilatorima.

Digitalni tajmer s programom prespajanja s 24 sata.

Moguće 20 uključivanja i isključivanja.

S automatskim prebacivanjem između ljetnog i zimskog vremena.

Najkraće prilagodljivo vrijeme 1 minuta.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ZS 3 |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Maksimalno opterećenje: | 2 A |
| Vrsta zaštite: | IP 40 |
| Težina: | 0,1 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,2 kg |
| Širina: | 120 mm |
| Visina: | 60 mm |
| Dubina: | 35 mm |
| Širina s pakovanjem: | 130 mm |
| Visina s pakovanjem: | 40 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 65 mm |
| Daljinski upravljač: | - |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799577904 |
| Broj artikla: | 0157.0790 |

Proizvođač: MAICO

ZS 3 Tajmer