**Ventilator V WS 75**

Ventilator kao rezervni dio za polucentralne ventilacijske uređaje WS 75.

Električni utični spoj za brzu montažu ventilatora u kućište.

Brzo i praktično pričvršćivanje u okviru montaže ventilatora.

Snažni energetski učinkoviti motor s EC oznakom.

Bez održavanja, s obostrano zatvorenim kugličnim ležajevima.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | V WS 75 |
| Težina: | 0,6 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,82 kg |
| Širina: | 200 mm |
| Visina: | 205 mm |
| Dubina: | 115 mm |
| Širina s pakovanjem: | 280 mm |
| Visina s pakovanjem: | 280 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 155 mm |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799101260 |
| Broj artikla: | E156.0191.0002 |

Proizvođač: MAICO

V WS 75 Ventilator