**Pravokutna zidna ploča QW 112**

Zidna ploča za montažu ventilatora DAS.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | QW 112 |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Položaj za ugradnju: | okomito |
| Materijal: | Čelik, lakiran |
| Težina: | 47,5 kg |
| Težina s pakovanjem: | 49 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 1.125 mm |
| Širina: | 1.570 mm |
| Visina: | 1.570 mm |
| Dubina: | 5 mm |
| Širina s pakovanjem: | 1.580 mm |
| Visina s pakovanjem: | 1.580 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 10 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799530176 |
| Broj artikla: | 0053.0017 |

Proizvođač: MAICO

QW 112 Pravokutna zidna ploča