**Prozorski ventilator EVH 22**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | EVH 22 |
| Volumen zraka: | 300 m³/h |
| Brzina: | 1.335 1/min |
| Nominalna snaga: | 37 W |
| Apsorpcija struje: | 39 W |
| INomin.: | 0,25 A |
| IMaks.: | 0,25 A |
| Težina: | 3,48 |
| Razina zvučnog tlaka: | 49 dB(A) |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799808121 |
| Broj artikla: | 0080.0812 |

Proizvođač: MAICO

EVH 22 Prozorski ventilator