**DZQ 35/84 A**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DZQ 35/84 A |
| Volumen zraka: | 1.300 m³/h / 2.800 m³/h |
| Brzina: | 715 1/min / 1.425 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: |  -  |
| Mogućnost obrnutog načina rada: |  -  |
| Apsorpcija struje: | 40 W / 190 W |
| IMaks.: | 0,1 A / 0,35 A |
| Moguća promjena pola: |  -  |
| Težina: | 6,3 |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Broj artikla: | 0083.0450 |

Proizvođač: MAICO

DZQ 35/84 A