**TR 2,5**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | TR 2,5 |
| Maksimalno opterećenje: | 2,5 A |
| Težina: | 12,3 |
| Težina s pakovanjem: | 12,3 kg |
| Širina: | 220 mm |
| Visina: | 280 mm |
| Dubina: | 197 mm |
| Širina s pakovanjem: | 260 mm |
| Visina s pakovanjem: | 240 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 340 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799573814 |
| Broj artikla: | 0157.0381 |

Proizvođač: MAICO

TR 2,5