**Pokrov ABD ER 60/100 F**

Poklopac s filtrom i Timestrip-om kao rezervni dio za elemente ventilatora ER 60 F i ER 100 F.

Pokrov se može okretati za ± 5°, stoga je moguće uravnoteženje koso postavljenog kućišta.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ABD ER 60/100 F |
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 0,43 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,67 kg |
| Razred filtra: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Širina: | 250 mm |
| Visina: | 250 mm |
| Dubina: | 33 mm |
| Širina s pakovanjem: | 280 mm |
| Visina s pakovanjem: | 280 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 155 mm |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799101208 |
| Broj artikla: | E059.1017.9101 |

Proizvođač: MAICO

ABD ER 60/100 F Pokrov