**Postolje za montažu FUI 90**

Postolja za montažu DAR/DAR Ex na zidove, stropove ili nosače.

Epoksidnim slojem zaštićeno od atmosferskih utjecaja.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | FUI 90 |
| Materijal: | Čelični lim, s epoksidnom oblogom |
| Boja: | siva |
| Težina: | 4,5 kg |
| Težina s pakovanjem: | 4,5 kg |
| Širina: | 900 mm |
| Visina: | 242 mm |
| Dubina: | 40 mm |
| Širina s pakovanjem: | 900 mm |
| Visina s pakovanjem: | 242 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 40 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732280 |
| Broj artikla: | 0073.0228 |

Proizvođač: MAICO

FUI 90 Postolje za montažu