**Poklopac, gornji dio ABDO ER-A/AK/AH**

Gornji dijelovi pokriva kao rezervni dio za poklopac ER-A, ER-AK i ER-AH.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ABDO ER-A/AK/AH |
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 0,21 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,39 kg |
| Širina: | 280 mm |
| Visina: | 33 mm |
| Dubina: | 280 mm |
| Širina s pakovanjem: | 285 mm |
| Visina s pakovanjem: | 40 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 285 mm |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799100942 |
| Broj artikla: | E059.2047.9100 |

Proizvođač: MAICO

ABDO ER-A/AK/AH Poklopac, gornji dio