**Vanjska rešetka SG 120**

Vanjska rešetka za usis i odsis zraka.

Priključak za vanjski zid pri uporabi zidnog odvojka WH.

Sa skrivenim rupama za vijke.

Brtvena vrpca uključen je u opseg isporuke.

Pribor: može se koristiti rešetka za muhe FG.

SG 120: nadogradivi zračni filtar SF 120.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | SG 120 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Ugradnja: | izvana |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Materijal: | Plastika, otporna na kišu i ultraljubičasto zračenje |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 0,17 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,18 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 125 mm |
| Širina: | 172 mm |
| Visina: | 172 mm |
| Dubina: | 53 mm |
| Širina s pakovanjem: | 175 mm |
| Visina s pakovanjem: | 175 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 54 mm |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799599517 |
| Broj artikla: | 0059.0951 |

Proizvođač: MAICO

SG 120 Vanjska rešetka