**Zračni filtar, zamjena FF 133**

FF 133: Zamjenski zračni filtar za ventilator za odsisni zrak UPR 133.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | FF 133 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,01 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,06 kg |
| Razred filtra: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Širina: | 125 mm |
| Visina: | 125 mm |
| Dubina: | 16 mm |
| Širina s pakovanjem: | 120 mm |
| Visina s pakovanjem: | 120 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 75 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 5 kom |
| Prikladno za proizvode: | UPR 133 |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799930198 |
| Broj artikla: | 0093.0019 |

Proizvođač: MAICO

FF 133 Zračni filtar, zamjena