**Ugradbena kutija EK 62/22**

Ugradbena kutija za montažu u spuštene stropove.

U kombinaciji s unutarnjim rešetkama LGA i LGZ.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | EK 62/22 |
| Ugradnja: | iznutra |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 5,64 kg |
| Težina s pakovanjem: | 6,11 kg |
| Širina: | 650 mm |
| Visina: | 247 mm |
| Dubina: | 333 mm |
| Širina s pakovanjem: | 665 mm |
| Visina s pakovanjem: | 320 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 350 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490869 |
| Broj artikla: | 0149.0086 |

Proizvođač: MAICO

EK 62/22 Ugradbena kutija