**Zračni filtar, zamjena Trio M5 Q**

Zamjenski zračni filtar za središnje ventilacijske uređaje WS 120 Trio i Trio.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | Trio M5 Q |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,08 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,09 kg |
| Razred filtra: | ISO ePM10 ≥ 50 % (M5) |
| Širina: | 205 mm |
| Visina: | 167 mm |
| Dubina: | 46 mm |
| Širina s pakovanjem: | 300 mm |
| Visina s pakovanjem: | 220 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 53 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991205 |
| Broj artikla: | 0093.1452 |

Proizvođač: MAICO

Trio M5 Q Zračni filtar, zamjena